（附件1）**吉林省农业科学院公开招标工程报价单**

工程名称：变电所工作用房扩建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 工程量 | 报价（元） |
| 1 | 人工挖地槽 | 700mm深、1000mm宽 | 73.53m³ |  |
| 2 | 基底垫苯板 | 100mm厚、700mm宽 | 5.31m³ |  |
| 3 | 毛石基础 | M5.0水泥砂浆 | 39.38m³ |  |
| 4 | 砼地梁 | 370（240）X200mm、C20、4Φ14、Φ8@200 | 5.30m³ |  |
| 5 | 基槽回填土 | 夯填 | 34.15m³ |  |
| 6 | 房心回填土 | 夯填 | 23.08m³ |  |
| 7 | 外砖墙砌筑 | 1.5B、M5混、75号红砖 | 48.15m³ |  |
| 8 | 内砖墙砌筑 | 1B、M5混、75号红砖 | 7.49m³ |  |
| 9 | 砼圈梁 | 370x300mm、C20、6Φ14、Φ8@200 | 7.95m³ |  |
| 10 | 砼构造柱 | C20砼、4Φ14、Φ8@200 | 2.57m³ |  |
| 11 | 砼雨篷 | 700mm宽、C20 | 5.25㎡ |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | Φ10内 | 0.447t |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | Φ10上 | 1.181t |  |
| 14 | 预埋铁件 | 10mm钢板 | 0.12t |  |
| 15 | 地、圈梁模板 |  | 13.25m³ |  |
| 16 | 构造柱模板 |  | 2.57m³ |  |
| 17 | 雨篷模板 |  | 5.25㎡ |  |
| 18 | 综合脚手架 |  | 153.84㎡ |  |
| 19 | 内墙抹面 | 混合砂浆 | 298.18㎡ |  |
| 20 | 外墙抹面 | 混合砂浆 | 185.02㎡ |  |
| 21 | 雨篷抹面 | 水泥砂浆 | 11.63㎡ |  |
| 22 | 外墙保温隔热 | 80mm厚聚苯乙烯泡沫板、两网三胶 | 185.02㎡ |  |
| 23 | 外墙涂料 | 立邦漆 | 185.02㎡ |  |
| 24 | 塑料扣板吊棚 | 轻钢龙骨 | 14.27㎡ |  |
| 25 | 卫生间贴瓷砖 | 300x400mm | 31.20㎡ |  |
| 26 | 塑钢窗 | 海螺型材、3玻 | 19.38㎡ |  |
| 27 | 铝合金卷闸门 | 保温型20mm厚、盼盼牌 | 25.56㎡ |  |
| 28 | 金属防盗门 | 盼盼牌 | 10.80㎡ |  |
| 29 | 套装木门 | 麒麟牌 | 14.40㎡ |  |
| 30 | 地热采暖 | 金牛牌地热管 | 155.32㎡ |  |
| 31 | 贴地面瓷砖 | 400x400地砖 | 61.48㎡ |  |
| 32 | 室内地面砼 | C15、100mm厚、随打随抹光 | 153.84㎡ |  |
| 33 | 内墙面刮大白 |  | 490.57㎡ |  |
| 34 | 天棚面刮大白 |  | 47.21㎡ |  |
| 35 | 彩钢夹心板吊棚 | 50mm厚 | 93.84㎡ |  |
| 36 | 轻钢屋架、彩钢夹心板屋面 | 方管60x40x3、40x40x3、夹心板100mm厚 | 155.38㎡ |  |
| 37 | 散水砼 | C15、100mm厚 | 11.2㎡ |  |
| 38 | 推拉大门 | 方管60x40x3、30x30x3 | 8㎡ |  |
| 39 | 柱式洗面盆 | 九牧牌 | 1套 |  |
| 40 | 开关、插座 | 公牛牌 | 10套 |  |
| 41 | 伸缩缝处理 |  | 6.6m |  |
| 合 计： 元 | | | | |
| 企业利润： 元 | | | | |
| 税 金： 元 | | | | |
| 投标报价总额： 元 | | | | |
| 工程质量承诺: | | | | |
| 工期交工承诺: | | | | |
| 安全施工承诺: | | | | |

投标公司（签章）：

年 月 日