**吉林省农业科学院新建换热站房屋及地沟管道工程**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 挖基础 | m3 | 48 |  |  |
| 2 | 基础钢筋混凝土 | m3 | 9.72 |  |  |
| 3 | 现浇地梁 | m3 | 5.4 |  |  |
| 4 | 现浇圈梁 | m3 | 2.6 |  |  |
| 5 | 现浇过梁 | m3 | 1.44 |  |  |
| 6 | 1B砖墙砌筑 | m3 | 45.2 |  |  |
| 7 | 抹灰 | ㎡ | 376.96 |  |  |
| 8 | 外墙保温0.6厚 | ㎡ | 136.8 |  |  |
| 9 | 外墙涂料 | ㎡ | 136.8 |  |  |
| 10 | 室内刮大白 | ㎡ | 196 |  |  |
| 11 | 塑钢窗（2.4m×2.1）4樘 | ㎡ | 20.16 |  |  |
| 12 | 防盗门1.8×2.4 1樘 | ㎡ | 4.32 |  |  |
| 13 | 复合木板门M1.4×2.1 | 樘 | 3 |  |  |
| 14 | 钢檀条800×800方钢 | 吨 | 0.62 |  |  |
| 15 | 角钢4×4 | 吨 | 0.63 |  |  |
| 16 | 10厚保温彩钢瓦 | ㎡ | 90 |  |  |
| 17 | 单片彩钢瓦 | ㎡ | 124 |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋10以外 | 吨 | 0.86 |  |  |
| 19 | 电缆线70㎡ | 米 | 200 |  |  |
| 20 | 电线4㎡含线管 | 米 | 350 |  |  |
| 21 | 电线2.5㎡ | 米 | 220 |  |  |
| 22 | LED灯 | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 开关 | 个 | 6 |  |  |
| 24 | 插座 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 暖气 | 组 | 6 |  |  |
| 26 | φ32PPR管 | 米 | 42 |  |  |
| 27 | 蹲便 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 洗手盆 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 下水管道DN200波纹管 | 米 | 30 |  |  |
| 30 | 地漏 | 套 | 2 |  |  |
| 31 | φ110PVC管 | 米 | 40 |  |  |
| 32 | DN15PPR管 | 米 | 30 |  |  |
| 33 | 水箱 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 卫生间墙砖 | ㎡ | 7.8 |  |  |
| 35 | 地砖 | ㎡ | 2 |  |  |
| 36 | 地面10cm混凝土 | ㎡ | 80 |  |  |
| 37 | 散水 | ㎡ | 36 |  |  |
| 38 | DN125发泡管 | 米 | 140 |  |  |
| 39 | DN125焊管（含保温管） | 米 | 140 |  |  |
| 40 | 拆除地沟DN70焊管 | 米 | 160 |  |  |
| 41 | 挖管道土方 | m3 | 320 |  |  |
| 42 | 合计 |  |  |  |  |
| 43 | 税金 | 10% | | |  |
| 44 | 总计 |  | | |  |