附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 30\*80\*1.8镀锌扁圆管骨架，间距1米 | 平方米 | 580 |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土250\*300 | 平方米 | 580 |  |  |
| 3 | 后墙刮胶挂网+240 mm重量18KG/M3b苯板+刮胶挂网墙体 | 平方米 | 255 |  |  |
| 4 | 山墙刮胶挂网+双层120mm重量18kg/m3b苯板+刮胶挂网墙体 | 平方米 | 130 |  |  |
| 5 | 保温基础苯板120mm重量18kg/m3b苯板+刮胶挂网保温基础 | 平方米 | 106.2 |  |  |
| 6 | 0.12mm厚PO流滴消雾膜 | 平方米 | 676 |  |  |
| 7 | PE布++抗拉力毡+1000g航空棉+抗拉力毡 | 平方米 | 707.6 |  |  |
| 8 | 压膜线及拉被线 | 平方米 | 1300 |  |  |
| 9 | 水蓄热系统 | 平方米 | 580 |  |  |
| 10 | 卷帘系统 | 平方米 | 580 |  |  |
| 11 | 通风系统 | 平方米 | 580 |  |  |
| 12 | 人工费 | 平方米 | 580 |  |  |
| 13 | 造价 | 平方米 |  |  |  |
| 14 | 税金 | | | |  |
| 15 | 合计含税总造价 | | | |  |

经植所越冬温室大棚工程量明细