|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）档案室一楼维修预算书** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 防火门 | ㎡ | 7.8 |  |  | 甲级钢质常闭防火门 |
| 2 | 断桥铝窗户 | ㎡ | 70 |  |  | 永顺，63型材三玻 |
| 3 | 窗帘 | ㎡ | 85 |  |  | 材料、人工 |
| 4 | 窗帘杆 | m | 35 |  |  | 白钢管 |
| 5 | 原有窗户拆除 | 项 | 5 |  |  | 人工、垃圾 外运 |
| 6 | 原有防盗网 拆除安装 | 项 | 5 |  |  | 人工费、需要说明型材型号材质、窗口需要安装纱窗 |
| 7 | 水磨石地面清理 | 项 | 1 |  |  | 环保型材料清洁 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）档案室二楼维修预算书** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 防火门 | ㎡ | 8 |  |  | 甲级钢质常闭防火门 |
| 2 | 塑钢窗 | ㎡ | 37 |  |  | 实德65型材三玻 |
| 3 | 卫生间拆除 | 项 | 1 |  |  | 人工、垃圾 外运 |
| 4 | 仓库修复 | 项 | 1 |  |  | 沙子、水泥、人工 |
| 5 | 档案室与图书馆门口砌墙 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 6 | 墙面棚面大白 | ㎡ | 362 |  |  | 材料、人工 |
| 7 | 防盗网 | ㎡ | 38 |  |  | 白钢方管、圆管、人工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

工程施工期间如有变动需甲、乙双方共同到场协商，协商结果不得更改原中标金额。

**（三）档案室（长春）维修预算书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 防火门 | | 扇 | 1 |  |  | 甲级钢制常闭防火门 |
| 2 | 窗帘（窗帘杆） | | 套 | 4 |  |  | 白钢管 |
| 3 | 防爆LED灯 | | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 白钢防盗栏杆 | | 扇 | 2 |  |  |  |
| 5 | 防晒窗帘 | | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 原有防火门堵死 | | 个 | 1 |  |  | 轻钢龙骨、水泥板 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | | 管理费 |  | 6% |  |  |  |
|  | | 税金 |  | 10% |  |  |  |
|  | | 总合计 |  | | |  |  |

工程施工期间如有变动需甲、乙双方共同到场协商，协商结果不得更改原中标金额。