|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吉林省农业科学院人事管理系统改造硬件配置参考 | | | |  |
|  | **客户数<100** |  |  |  |  |
|  | **产品名称** | **产品型号** | **配置说明** | **数量** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 操作系统 |  | WIN7及以上系统 |  |  |
|  |  |  | 2\*3.4GHz(6 核)，12 核 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 数据库服务器 |  | 32GB 内存 DDR4 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300G 硬盘 4 块 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2\*3.4GHz(6 核)，12 核 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 应用服务器 |  | 32GB 内存 DDR4 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300G 硬盘 4 块 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2\*3.4GHz(6 核)，12 核 |  |  |
|  | 文件服务器 |  | 16GB 内存 DDR4 | 1 |  |
|  |  |  | 300G 硬盘 4 块 （注：磁盘使用存储） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 中间件软件 |  | Ufida NC ASL,中间软件 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8\*8Gbps 光纤通道/16G 缓存/至少 6 块硬盘 |  |  |
|  | 存储 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 做 raid5 或 raid10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户数<200** | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **产品名称** | | **产品型号** | **配置说明** | **数量** |
|  | |  |  |  |
|  | |  | 2\*3.2GHZCPU(8 核)，16 核 |  |
|  | |  |  |  |
| 数据库服务器 | |  | 32GB 内存 DDR4 | 2 |
|  | |  |  |  |
|  | |  | 300G 硬盘 4 块, |  |
|  | |  |  |  |
| 应用服务器 | |  | 2\*3.2GHZCPU(8 核)，16 核 | 1 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  | 32GB 内存 DDR4 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 300G 硬盘 4 块 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 2\*3.4GHz(6 核)，12 核 |  |  |
|  | | 文件服务器 |  | 16GB 内存 DDR4 | 1 |  |
|  | |  |  | 300G 硬盘 4 块 （注：磁盘使用存储） |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | 中间件软件 |  | Ufida NC ASL,中间软件 | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 8\*8Gbps 光纤通道/16G 缓存/至少 6 块硬盘 |  |  |
|  | | 存储 |  |  | 1 |  |
|  | |  |  | 做 raid5 或 raid10 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

吉林省农业科学院

2019年8月23日